Display de 7 segmentos.

El display de 7 segmentos consta de 7 LEDs (Diodos emisores de luz), dispuestos geométricamente de forma tal que forme un numero 8. Encendiendo los distintos segmentos del mismo se logra mostrar todas las cifras decimales: 0, 1, 2, 3...9.
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En la figura se muestra un diagrama esquemático con la disposición de los LEDs y su conexión eléctrica. El punto +VCC corresponde a los ánodos de los 7 LEDs y se conecta a un voltaje positivo. Para que cada uno de los LEDs se encienda es preciso que el cátodo correspondiente este conectado a un voltaje negativo, normalmente 0 voltios o masa.


Por lo general en los dispositivos digitales los números o las cifras se codifican con 4 señales en donde cada una tiene un “peso” diferente, también llamado código DCB.

8----------0—----0-------0--------0--------0--------0--------0---------0--------1--------1

4----------0—----0-------0--------0--------1--------1--------1---------1--------0--------1

2----------0—----0-------1--------1--------0--------0--------1---------1--------0--------1

1----------0—----1-------0--------1--------0--------1--------0---------1--------0--------1
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Para que las 4 líneas o señales DCB puedan encender el numero correcto, hace falta un decodificador DCB a 7 segmentos. Supongamos que deseamos representar el numero 2. En código DCB seria 0 0 1 0. El decodificador “traduce” esta código de forma tal que se enciendan los LEDs: a, b, d, f, g; Apareciendo de esta forma el numero 2 tal y como estamos acostumbrados a ver en los displays de 7 segmentos.

